

Pins For ColecoVision Atari Converter / Hand Controllers.

**By: Ole Nielsen. ColecoVision.dk**

**Hand Controller Connector J3.**

**J3 Left Controller.**

Pin 1 PA4 I/O Table 7C
Pin 2 PA5 I/O Table 7C
Pin 3 PA6 I/O Table 7C
Pin 4 PA7 I/O Table 7C
Pin 5 Port A Input Item 8.32, Pin10
Pin 6 Trg 1 Input Item 8.32, Pin36
Pin 7 +5V
Pin 8 -0.3V Negative bias
Pin 9 Port B Input Item 8.32, Pin39

**Hand Controller Connector J4.**

**J4 Right Controller.**

Pin 1 PA0 I/O Table 7C
Pin 2 PA1 I/O Table 7C
Pin 3 PA2 I/O Table 7C
Pin 4 PA3 I/O Table 7C
Pin 5 Port C Input Item Pin35
Pin 6 Trg 2 Input Item Pin35
Pin 7 +5V
Pin 8 -0.3V Negative bias
Pin 9 Port D Input Item 8.32, Pin37

